{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, \r\ncon la presente si richiedono delucidazioni in merito alla procedura in oggetto:\r\n\r\nAFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO CINQUE PREVENTIVI, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per il “Servizio di caricamento, prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi, grigliati, sabbie e ogni altro materiale di risulta provenienti dagli impianti gestiti da Ausino spa”. CIG: 8749343A3E\r\n\r\nNello specifico si richiede:\r\n1)\tIn riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, art. 7 punto b), le dimensioni dei cassoni atti a svolgere il servizio per ciascun impianto, ed inoltre si chiede se le dimensioni di quest’ultimi variano a seconda dell’impianto;\r\n2)\tIn riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, Allegato 1 pag. 19-20, mediamente quali siano le quantità per ogni prelievo di Fango Liquido, in modo da avere un quadro chiaro del tipo di automezzo da utilizzare per il servizio svolto. \r\n\r\nIn attesa di un VS cortese riscontro\r\nCordialmente\r\n","In merito al punto 1), in via del tutto preliminare e non vincolante, fermo restando gli obblighi previsti dal CSA, con particolare riferimento all'art. 7 lettera b), si possono indicare le seguenti dotazioni minime di cassoni scarrabili fissi:\r\n - Agerola - Depuratore località Ponte: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Amalfi - Depuratore località Cieco: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Castiglione del Genovesi - Depuratore località Casamarcia: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Olevano sul Tusciano - Depuratore località Monticelli: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Olevano sul Tusciano - Depuratore località Ariano: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Olevano sul Tusciano - Depuratore località Salitto: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Positano - Depuratore località via dei Mulini: scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n - Tramonti - Depuratore località Pucara:  scarrabile 4,3 x 2,3 x H 1,1\r\n\r\nIn merito al punto 2) in via del tutto preliminare e non vincolante, fermo restando gli obblighi previsti dal CSA, con particolare riferimento all'art. 7 lettera b), si può osservare che i quantitativi relativi ad ogni carico di fanghi liquidi, dipendono fortemente dai vincoli di accessibilità di ciascun impianto, pertanto:\r\n - Positano - Depuratore località via dei Mulini: autoespurgo con capacità 9 mc\r\n - Amalfi - Depuratore  località Ponte: autoespurgo con capacità 6 mc (eventuale trasbordo su mezzo di capacità maggiore nell'area a maggiore accessibilità)\r\n - Tramonti - Depuratore località Pucara: autoespurgo con capacità 6 mc (eventuale trasbordo su mezzo di capacità maggiore nell'area a maggiore accessibilità)\r\n - Agerola - Depuratore località Ponte: autoespurgo con capacità 9 mc\r\n - Ravello - Impianto località Sambuco: autoespurgo con capacità 6 mc\r\n - Ravello - Impianto località Cigliano: autoespurgo con capacità 6 mc (eventuale trasbordo su mezzo di capacità maggiore nell'area a maggiore accessibilità)\r\n - Furore - Depuratore località Portelle: autoespurgo con capacità 9 mc\r\n - Olevano sul Tusciano - Depuratore località Ariano: autoespurgo con capacità 9 mc\r\n\r\nSebbene non obbligatorio per la partecipazione alla gara, questa Stazione Appaltante è disponibile per eseguire appositi sopralluoghi con le imprese partecipanti che ne facessero richiesta. Gli interessati possono contattare direttamente il responsabile del servizio rag. Domenico Bevilacqua al n. 333 1466987 o per email all'indirizzo d.bevilacqua@ausino.it"]
[2,"Buonasera,\r\ncon la presente siamo a chiedere Vs. disponibilità nell'effettuazione del sopralluogo.\r\nIn attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti. ","Sebbene non obbligatorio per la partecipazione alla gara, questa Stazione Appaltante è disponibile per eseguire appositi sopralluoghi con le imprese partecipanti che ne facessero richiesta. Gli interessati possono contattare direttamente il responsabile del servizio rag. Domenico Bevilacqua al n. 333 1466987 o per email all'indirizzo d.bevilacqua@ausino.it"]