{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno,\r\n\r\nsi richiede quanto di seguito:\r\n\r\n1.\tIn merito al lotto 3 e lotto 4 si segnala che non sono presenti sul mercato mezzi che abbiamo le dimensioni esterne e del vano carico richieste e nello stesso tempo 4/5 posti. Si prega modificare i parametri relativi al vano di carico.\r\n2.\tIn merito alla richiesta della ruota di scorta, si segnala che per le versioni 4x4 non sono previsti optional che includono tale accessorio. Si prega pertanto di accettare il kit riparazione pneumatici come alternativa. \r\n","in riferimento al punto 1 si precisa che sul mercato sono presenti veicoli con le caratteristiche tecniche indicate nel bando;\r\nin riferimento al punto 2 il kit ruota di scorta è una specifica tecnica richiesta dalla Stazione Appaltante. "]
[2,"In merito ai veicoli richiesti nei lotti 3 e 4 si segnala che le dimensioni vano carico richieste sono disponibili soltanto con il veicolo in configurazione 2 posti e panchetta dei passeggeri sollevata. Nella configurazione a 5 posti (con panchetta passeggeri abbassata) lo spazio di carico disponibile non può corrispondere a quanto richiesto in quanto inferiore. Si prega di confermare ","si chiarisce che le misure del vano carico previste dal capitolato sono da intendersi con i sedili ribaltati. "]